Thruster for Light Boats
The Marine Microrower

The Marine Microrower is a huge step forward in detachable thrusters.

Of all the light thrusters currently on the market, the
Marine microrower is, in fact, the only one to carry out the direct grip. Its angled transmission with flexible universal joint directly engages the propeller which thus works almost flush with the water at a short distance from the boat.

This happy solution eliminates the gearbox with all its drawbacks, wear, noise, poor performance, high price, etc.

The Microrower is only equipped with a crankshaft mounted on
balls with roller connecting rod.

This, together with the absence of gears, explains its efficiency
quite exceptional.

Also,this small, 1/4 horsepower motor yield much the same results as much larger geared thrusters the Marine Rower's muffler is double acting, the exhaust gases are vented first and cooled in a silencer and are then discharged into the water without velocity. The silence is perfect, driving the Marine Microrower is extremely easy and pleasant.

A free trial of our engine, as well as the many testimonials from our customers, will convince you.

Request the Detailed Notice from LABINAL ESTABLISHMENTS
164-172, Avenue des Batignolles - SAINT-OUEN (Seine)
——————
Propulseur pour Bateaux Légers
Le Microrameur Marin

Le Microrámeur marin constitue un progrès considérable en matière de propulseurs amovibles.

De tous les propulseurs légers actuellement sur le marché, le
Microrameur marin est, en effet, le seul à réaliser la prise directe. Sa transmission coudée à joint universel flexible attague directement l’hélice qui travaille ainsi presque à fleur d'eau à petite distance du bateau.

Cette solution si heureuse supprime la boîte à engrenages avec tous ses inconvénients, usure, bruit, mauvais rendement, prix êlevé, etc.

Le Microrameur est seul muni dun vilebreguin monté sur
billes avec bielle à rouleaux.

Ceci, joint à l’absence d'engrenages, explique son rendement tout
à fait exceptionnel.

Aussi, ne pas de voir ce petit, moteur d'un cheval 1/4 donner sensiblement les mêmes résultats que des propulseurs à engrenages beaucoup plus importants Le silencieux du Microrameur marin est à double action, les gaz d'échappement sont d'abord détendus et refroidis dans un silencieux et sont ensuite évacués dans l’eau sans vitesse. Le silence est parfait, la conduite du Microrameur marin est extrêmement facile et agréable. 

Un essai gratuit de notre moteur, ainsi que les nombreuses attestations de nos clients, vous en convaincront.

Demander la Notice détaillée aux ÉTABLISSEMENTS LABINAL
164-172, Avenue des Batignolles - SAINT-OUEN (Seine)